|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Passo 1** | **Passo 2** | **Passo 3** |
| **Envolver a escada com a 1° camada da EMB003, em seguida fixar com fita adesiva nas extremidades e no centro da peça.** | **Envolver a escada com a 2° camada da EMB003 no lado oposto da primeira.** | **Fixar a 2° camada da EMB003 com fita adesiva garantindo a proteção da peça.** |
| **Passo 4** |  |  |
| **Identificar a peça com o código e descrição e disponibilizá-la ser expedida.** |  |  |